Ping do bramy domyślnej (172.16.1.1)? **TAK**

Do serwera WWW (209.165.201.2)? **TAK**

Ping do PC-02? **TAK**

Do PC-A? **NIE - TAK**

**Reply from 209.165.200.225: Destination host unreachable.**

Do PC-B? **NIE - TAK**

**Reply from 209.165.200.225: Destination host unreachable.**

Czy PC-01 ma dostęp do [www.cisco.pka](http://www.cisco.pka)? **TAK**

Używając adresu IP serwera WWW? **TAK**

**Komenda tracert próbuje przesłać pakiet do niepoprawnego interfejsu**

ping do bramy domyślnej (172.16.1.1)? TAK

Do serwera WWW (209.165.201.2)? NIE -> TAK

Ping do PC-01? TAK

Do PC-A? NIE - TAK

Do PC-B? NIE - TAK

Czy PC-02 ma dostęp do [www.cisco.pka](http://www.cisco.pka)? NIE- TAK

Używając adresu IP serwera WWW? NIE

**ZMIENIONO ADRES BRAMY DOMYŚLNEJ W PC-02**

**HIPOTEZA: Błędna adresacja w routerze R1**

**HIPOTEZA POTWIERDZONA: G0/1 ma zły adres**

**R1: ZMIENIONO ADRES INTERFEJSU G0/1 NA 172.16.2.1**

Do serwera WWW (209.165.201.2)?

Ping do bramy domyślnej (172.16.2.1)?

Ping do PC-B?

Do PC-01?

Do PC-02?